**調達要求番号：３ＰＲＺ１ＡＫ００１５**

|  |
| --- |
| 陸　上　自　衛　隊　仕　様　書 |
| 物 品 番 号 | ＭＳＹ７１０００００００６ | 仕　様　書　番　号 |
| ボール箱，４号 | ＥＭ－Ｔ１３０７６８ |
| 防衛大臣承認 | 　　　　年　　月　　日 |
| 作　　　　成 | 令和　２年１２月　１日 |
| 変　　　　更 | 　　　　年　　月　　日 |
| 作成部隊等名 | 関東補給処用賀支処 |

**1　総則**

**1.1　適用範囲**

　この仕様書は，関東補給処用賀支処において使用するコートボール箱について規定する。

**1.2　用語の定義**

　この仕様書で用いる用語の定義は, 次によるほか，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**による。

**1.3　引用文書**

　この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

**a)　規格**

　　**ＪＩＳ Ｂ ０４０５**普通公差－第１部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差

**b)　仕様書**

**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

**2　製品に関する要求**

**2.1　材料**

　材料は，コートボール（３５０ ｇ／ｍ２）とする。

**2.2　加工方法**

　加工方法は，折り加工及びのり付けを十分に施すものとする。

**2.3　構造・形状・寸法**

　構造，形状及び寸法は，**図1**による。

**2.4　数量**

　数量は，１ ０００個単位で作成するものとする。

**2.5　外観**

　外観は，きず，汚れなどの欠点がなく，仕上げが良好なものとする。

**3　品質保証**

　監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

**4　出荷条件**

**4.1　包装**

　包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

**4.2　包装の表示**

　包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

**5　その他の指示**

**5.1　承認用図面等**

　契約の相手方は，製造に先立ち，承認用図面３部及び承認用見本１個を契約担当官等に提出し，仕上げ，構造及び外観について承認を得なければならない。ただし，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**の**6.6**に該当する場合は，承認用見本等を省略することができる。

**5.2　提出書類**

　提出書類は，**図2**によるものとし，契約の相手方は，納品書に添付するものとする。

**5.3　仕様書に関する疑義**

　この仕様書に関する疑義は，**ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１**の**8.3**による。

**単位**　ｍｍ



**注記**　寸法の許容差は，**ＪＩＳ Ｂ ０４０５**の**表1**，**記号f**による。

**図1－構造・形状・寸法**

納　入　品　保　証　書

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　会 社 名

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名

契約番号

調達要求番号

１　物品番号　　：

２　品名・規格　：

３　数量　　　　：

４　製造会社名　：

５　製造年月　　：

６　材料　　　　：

納入品は，上記内容に相違ありません

（元号）　　　年　　　月　　　日

**図2－納入品証明書**